대전현대학원 88회 건축시공기술사 적중!!!

<1교시> 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)
문제 1) 철근의 피복두께의 목적	386 및 예상문제 적중
문제 2) 표준관입시험의 N치(N Value)	386 및 예상문제 적중
문제 3) DRA(Double Rod Auger) 공법	Cashing + Auger/시멘트페이스트+경타
문제 4) 콘크리트 타설시 굵은골재의 재료분리	논술기본문제
문제 5) 시공이음(Construction Joint)과 팽창이음(Expansion joint)	386 및 예상문제 적중
문제 6) 매립철물(Embedded Plate)	386 및 예상문제 적중
문제 7) 타일접착 검사법	타일공사기본문제
문제 8) 석회석 미분말(Lime Stone Powder)	●새로운문제
문제 9) 강재의 취성파괴(Battle Failure)	●새로운문제
문제 10) De-Watering 공법	386 및 예상문제 적중
문제 11) 공정관리의 급속점(Crash Point)	386 및 예상문제 적중
문제 12) 열선 반사유리(Solar Reflective Glass)	●새로운문제
문제 13) 소성수축균열(Plastic Shrinkage Crack)	386 및 예상문제 적중
<2교시> 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
문제 1) 거푸집 공사중 Gang Form, Auto Climbing System Form, Sliding Form의 특징 및 장·단점을 비교하여 기술하시오.
문제 2) 철골공사에서 고장력 볼트의 현장반입시 품질검사와 조임시공시 유의사항에 대 하여 기술하시오.
문제 3) 콘크리트의 현장 품질관리를 위한 시험에서 ① 타설 전 ② 타설 중 ③ 타설 후를 구분하여 기술하시오.
문제 4) 타일 붙임공법의 종류 및 시공시 유의사항을 기술하시오.
문제 5) 널말뚝식 흙막이공사의 하자발생요인 중에서 Heaving failure, Boiling failure 및 Piping 현상에 대한 방지 대책에 대해 기술하시오.
문제 6) 현장시공시 클레임(Claim)발생의 직접요인들을 설명하고, 클레임 예방 및 최소화 방안에 대하여 기술하시오.
<3교시> 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
문제 1) 콘크리트 타설 후, 응결 및 경화과정에서 콘크리트의 표면에서 발생할 수 있는 결함의 종류와 원인 및 대책에 대하여 기술하시오.
문제 2) 토질 지반조사의 지하탐사법 및 보링(Boring)에 대하여 기술하시오.
문제 3) 건설공사에서 원가구성 요소를 설명하고 원가관리의 문제점 및 대책을 기술하시오.
문제 4) 주택 시설물의 노후부위에 따른 리모델링 공사범위를 유형별로 분류하고, 세부공사 대상항목 및 개선내용 을 기술하시오.
문제 5) 복합방수의 재료별 종류 및 시공시 유의사항에 대하여 기술하시오.
문제 6) 고강도 콘크리트의 제조방법 및 내화성을 증진시키기 위한 방안에 대하여 기술하시오.
<4교시> 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
문제 1) 도심지 건축물에서 옥상녹화 시스템의 필요성 및 시공방안에 대하여 기술하시오.
문제 2) 고층건물 바닥시스템 중에서 보-슬래브 방식, 플랫슬래브 방식 및 메탈데크 위 콘크리트 슬래브 방식의 개요 및 장단점을 비교하여 서술하시오.
문제 3) 현장타설 콘크리트 말뚝중 C.I.P(Cast in place), M.I.P(Mixed in place) 및 P.I.P(Packed in place)에 대하여 공법의 특징 및 시공시 유의사항에 대하여 기술하시오.
문제 4) 철골공사의 내회피복의 종류와 시공상의 유의사항에 대하여 기술하시오.
문제 5) 건축물 철거현장에서 발생하는 폐석면의 문제점 및 처리방안에 대하여 기술하시오.
문제 6) 건설사업관리(Construction Management)의 계약방식을 설명하고 향후 발전방향에 대하여 기술하시오.