91회건축시공기술사 총평(2010.05.23시행)

91회 건축시공기술사 시험문제는 90회와 비슷한 수준으로  기출문제 위주의 평이한 문제로 출제되었으며, 2교시 논술문제가 현장위주로 출제되어 까다롭게 출제되었다고 하나, 4문제 선택에는 문제가 없었을 것으로 생각됩니다. 또한 1,3,4교시는 반드시 차별화가 되어야 합격 할 것으로 판단됩니다.

제1교시 교시

: 386문제에서 9문제 그대로 출제됨(대전예상문제8개 적중) + 2번6번 1페이지 정도야 기술 가능

9/13번 2문제 제외하고  나머지 11문제중 10문제 선택 하여기술하면 합격!!!

➜고득점전략 : 2/3/6/7/8/10/11/12번 문제중 2문제이상은 확실히 차별화 마무리 (시스템동바리 붕괴사례 또는 감사지적사례/ 신축메카니즘/겔타입 흘러내림 실패사례/ 복층유리 내부결로 사례/ 현장관리요령/ IT활용레미콘품질관리사례/  발생시조치방안/  시험사례/ 용접결함발생시조치 )등으로 차별화 마무리

문제 1) 철근콘크리트구조의 온도철근---> 386문제로 / 대전예상문제 임.

문제 2) 시스템 동바리(System Support) : 부산00현장 붕괴관련 시사적인문제로 수업중에 예상문제로 준비,

특히 횡력에대응 가새의 중요성? 기초레벨? 구조계산? 시공상세도? 본건물에 긴결?.....생각났으면 OK!!!

시스템동바리 붕괴사례 또는 감사지적사례

문제 3) 복합방수---> 386문제로 확실히 차별화 + 신축메카니즘/겔타입 흘러내림 실패사례 / 대전예상문제 임.

문제 4) 진공탈수 콘크리트 공법(Vacuum Dewatering Method)---> 386문제로 / 대전예상문제 임.

문제 5) XCM(Extended Construction Management)---> 386CM유형문제로 / 대전예상문제 임.

문제 6) Pair Glass(복층유리) : 수업중 복층유리의 내부결로 관련 감봉,오토벤딩, 흡습제등등.... 생각났으면 OK!!!

복층유리 내부결로 사례

문제 7) 서중(暑中)콘크리트---> 386문제로 확실히 차별화 + 현장관리요령 / 대전예상문제 임.

문제 8) RFID(Radio Frequency Identification)---> 386문제로 확실히 차별화+ IT활용레미콘품질관리사례

문제 9) Ferro Stair(시스템 철골계단) : 신기술문제로 공부안했으니까 PASS!!!

문제 10) 말뚝기초의 부마찰력(Negative Friction)---> 386문제로 차별화+발생시조치방안 /대전예상문제 임.

문제 11) 콘크리트의 비파괴검사---> 슈미트해머와 함께386문제로 + 시험사례 / 대전예상문제 임.

문제 12) 철골공사의 Metal Touch---> 386문제로 확실히 차별화 + 용접결함발생시조치 /대전예상문제 임.

문제 13) 초고층공사의 Phased Occupancy : 초고층 단계별 건물사용 어쩌구 저쩌구 PASS!!

제2교시 교시

: 91회 시험중 고민을 하게하는 2교시 였습니다. 현장경험이 있고 우리학원에서 수강을 하신분은 2/3/4/5             번 문제를 기술하면 고득점 예상. 현장경험이 없으신 수험생은 1/3/5/6번 문제선택 하여 기술.

1/4/6번 문제는 대전학원 예상문제임!!! 3번은 준비단계(단도리단계)로기술, 4/5번은 환경설정하여 기술함

➜고득점전략 : 1/2/4/5/6번( 분쟁발생시 조치방안/ 복수 레미콘 현장타설 관리 사례 / 바탕건조상태 확인요령/ heaving발생시 조치사례/ 거푸집붕괴사례 / 부금사례) 등으로  차별화 마무리

문제 1) 공동주택의 하자로 인한 분쟁발생의 저감방안에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제임. / Claim에 관한 문제로 분쟁 예방대책으로 작성 + 분쟁 해결 방안

분쟁발생시 조치방안

문제 2) 현장에서 콘크리트의 동시 타설량이 대량이어서 복수의 공장에서 공급받는 경우의 콘크리트

품질확보방안에 대하여 설명하시오.

---> 2009년 콘크리트시방서 개정내용으로 레미콘품질관리을 위해 부득이 복수의 공장에서 납품받아

타설시    동일 시멘트, 동일 잔골재, 동일 굵은골재, 동일 혼화재료 와 현장 배합비를 통일하여

납품 받아 타설해야 한다. 가 핵심!!!  회사별 타설 구획을 구분하고, 가능한 1개동씩 관리

하면 OK!!!    + 복수 레미콘 현장타설 관리 사례     기타 품질시험, 품질관리......

문제 3) 방수공사의 시행 전에 방수성능향상을 위해 행해야 할 사전조치사항에 대하여 설명하시오.

---> 공식1번 생각!!! 설계도서검토, 공법선정, 시공계획서작성, shop drawing작성, 자재공급원선정,                  자재검수보관관리, 우수하도자선정, sample시공, 바탕정리(바탕면 건조, 구배, 재료분리보수, 균열                 보수, 레이턴스 철선 기름 먼지등 이물질제거, 모서리 면접기, 취약부위보강, 기상관리 등........), 프                 라이머도포 open time준수 기술 할 것 너무 많음^^ + 바탕건조상태 확인요령

문제 4) H-Pile 토류벽에 L.W. Grouting 공법을 적용한 흙막이에서 발생할 수 있는 하자요인과 방지대책에

대하여 설명하시오.

---> 대전예상문제 : 환경설정 생각!!! + 토공사 장판지  + heaving발생시 조치사례

문제 5) 철근콘크리트 공사에서 거푸집이 구조체의 품질, 안전, 공기 및 원가에 미치는 영향과 역할에 대하여

설명하시오.

---> 환경설정 생각!!! 거푸집공사가 구조체(철근+콘크리트)에 미치는 영향을 품질, 안전, 공기 및 원가                  로 분리하여 작성하는 것입니다.   + 거푸집붕괴사례

문제 6) 공동도급방식의 기본사항과 특징을 설명하고, 조인트 벤처(Joint Venture)와 컨소시움(Consortium) 방식을

비교 설명하시오.

---> 대전예상문제 +386문제 :  공동도급은 기본문제이며,  컨소시움과 차이점 비교하여 기술

(정의/종류/장점/단점/이윤배분/책임소재/문제점/활성화방안 등)  +  부금사례

제3교시 교시

: 기출문제 위주로 출제된 아주 쉬운 교시입니다.

1번 문제는 386조합하는 문제이며, 2/3/4/5/6번 문제 모두 대전학원 예상문제임!!!

➜고득점전략 : 1/3/4/5번  4문제는 (Expansion Joint 설계 개선사례/ 현장 거푸집존치기간 단축방안( 거푸집조기 탈형 방안) /하자발생시 현장조치 방안 / 석면 폐기물 처리 사례 ) 등으로로 마무리 하면 GOOD!!!.

문제 1) 철근콘크리트공사에서 Expansion Joint와 Control Joint(균열유도줄눈)의 시공방법에 대하여 설명하시오.

--->386문제 조합하는 문제임./ Expansion Joint 설계 개선사례

문제 2) 프리스트레스트(Pre-Stressed) 콘크리트의 공사방법과 건축공사에 적용시 장점에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임/386문제 임.

문제 3) 거푸집 및 지주의 존치기간 미준수가 경화콘크리트에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임/ 거푸집 존치기간이 미준수가 콘크리트에 미치는 영향 개요부분으로 공부한 사항임.

/ 현장거푸집존치기간 단축방안( 거푸집조기 탈형 방안)

문제 4) 흙막이벽 공사 중 발생하는 하자유형 및 방지대책에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임 / 하자유형 (= 종류)으로 2교시 4번문제(원인=요인)와는 전혀 다른 질문임.

/하자발생시 현장조치 방안

문제 5) 건축물해체 시 발생하는 폐기물 문제의 해결을 위한 분별해체에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임 / 폐기물문제해결(=페기물처리방안) 분별해체 ? (부위별 해체를 묻지 않았나? 구조체 해체 및 재활용방안/ 마감재 해체 및 재활용 / 기초 지정 등의 해체 및 재활용 등을 기술 )

+ 석면 폐기물 처리 사례

문제 6) SPS(Strut as Permanent System)공법의 개요와 특징을 설명하고, Up-Up 공법의 시공순서에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임 /

제4교시 교시

: 91회 시험 중 가장 쉬운 문제로 출제된 교시입니다.

1/2/3/4/5번 문제는 대전학원 예상문제임!!! 6번 문제는 386용어설명 문제임!!!  2번과 6번을 Pass 하고 1/3/4/5번으로 선택하여 기술하면 OK!!

➜고득점전략 : 2번과6번 선택하여 기술하면 고득점 예상!! 그러나 조금어렵고...

1/3/4/5번 (석재붙임용 에폭시 감사지적 사례/노조파업시대책(무인화) 또는 보충자료실/C.I.P 설계개선 사례^^/ 균열발생시 현장조치방안^^)으로 차별화 마무리 기술 함.

문제 1) 석공사에서 습식과 건식공법의 특징을 비교하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임. /기출문제로 기본문제임.  + 석재붙임용 에폭시 감사지적 사례

문제 2) 공기와 비용의 관점에서 공사지연의 유형을 분류하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임. / 공기지연유형을 공기측면 과 공사비측면으로 분리하여 기술하는 문제임.

문제 3) 현장의 Tower Crane(T/C) 운용 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임. /기출문제로 기본문제임.  + 노조파업시대책(무인화) 또는 보충자료실

문제 4) 현장타설말뚝공법 중에서 Pre-Packed 콘크리트 말뚝의 종류 및 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임. / 386조합, 기출문제로 기본문제임.  + C.I.P 설계개선 사례^^

문제 5) 철근콘크리트구조의 균열발생 원인과 억제대책에 대하여 설명하시오.

--->대전 예상문제 임. /기출문제로 기본문제임.  + 균열발생시 현장조치방안^^

문제 6) Lift 공법의 특성 및 시공상 고려사항에 대하여 설명하시오.

--->386문제임./ PC공사 용어로 준비했기 때문에 다소 무리가 있었을 것입니다.

비 가오는 날씨에도 끝까지 시험장에서 최선을 다하신 당신의 모습이 자랑스럽 습니다.

이제 91회 시험은 지나간 시험이 되었습니다. 결과를 차분히 기다리시길 바랍니다 .

92회 시험일이 80여일 남았습니다.  잘 보았다고 자만하지도 말고, 못 보았다고 실망 할 필요도 없습니다. 발표 전까지 기술사 모드에서 벗어나지 마십시오. 차분한 마음으로 91회를 복기하고 발표 전까지는 92회를 준비 합시다.  우리 수험생가족 여러분 모두에게 합격의 영광이 함께 하기를 기원합니다.

2010 년  05월 25일  (대전 현대건설고시학원 박승병)