◘제99회 건축시공기술사 기출문제 적중【대전현대학원】 (2013년 2월 3일 시행)

<1교시> 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

◯1. LOI(Lettre of intent)

386문제 적중(계약의향서)

공식Ⅱ(제도)

◯2. Tilt meter 와 Inclinometer*

386문제 적중(정보화시공/계측기기)

공식Ⅰ(시공)

△3. 철재 비탈형(非脫型)거푸집

●새로운문제(거푸집)

공식Ⅰ(시공)

◯4. LW(Labiles wasserglass) Grouting*

386문제 적중(약액주입공법)

공식Ⅰ(공법)

△5. 배력철근

●새로운문제(슬래브철근 부근)

공식Ⅰ(시공)

◯6. 시방배합과 현장배합**

●대전예상문제 적중(배합설계 강의용 보충 프린트물)

공식Ⅳ(주변)배합설계

◯7. Pop-out 현상*

386문제 적중(예상문제 적중)

공식Ⅲ(현상)

◯8. 연돌효과(Stack effect)*

386문제 적중(예상문제 적중 논술로 예상)

공식Ⅲ(현상)

◯9. 비용구배(Cost slope)*

386문제 적중(예상문제 적중)

공식Ⅳ(주변)MCX, 특급점

△10. 건축현장에서 시험(Sample)시공

●새로운문제(준비단계 샘플시공)

공식Ⅰ(시공)

◯11. 알카리(Alkali)골재반응**

●대전예상문제 적중(강의용 보충 프린트물)

공식Ⅲ(현상/결함)

△12. 타워크레인 마스트(Mast)지지방식

●새로운문제(타워크레인 기본)

공식Ⅰ(시공)

△13. NSC(Nominated sub-contractor)방식

●새로운문제(하도급자 지명)

공식Ⅱ(제도)

<2교시> 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 공동주택 단위세대에서 부위별 결로 원인 및 방지대책에 대하여 설명하시오.

↳□ Ⅱ.부위별 결로 원인 및 방지대책 :

현관->욕실->주방->북측발코니->유리창 표면->1층바닥발코니->창고벽->측벽결로........

★환경설정+쎌파

2. 건축공사비 산정을 위한 내역서 작성 시 원가계산에 반영하여야 할 항목과 제반비율 및 개선방안에 대하여 설명하시오.(현행 국가계약법 및 조달청 원가계산 제비율 적용기준)

↳□ 항목과제반비율 : 실무공사원가계산서(별첨참고)  / 요율증가, 항목별 집행확인제, 별도발주(안전관리비..),

★원가관리 차별화 강의

3. 기존건축물에서 지열시스템을 적용하여 리모델링하고자 한다. 검토하여야 할 사항을 건축, 기계설비 및 지열시스템설치 부분으로 구분하여 설명하시오.

<조건> 1)도심지 건축물 (지하4층, 지상20층)로 여유 부지는 없음   2)지하4층에 기계실 있음   3)지하에 지열시스템 설치 예정

↳□ Ⅱ검토사항 : 1)건축(기계실장비 이동-기초안전성검토-장비반입-굴착시지반교란-굴착깊이-완료후방수처리)

2)기계설비(자재성능,내구성,용접이음시공,유지관리용이성...)3)지열시스템(온도,효율,내구성,유지관리)

★환경설정

4. 외벽 점토벽돌공사의 백화 원인과 방지대책을 설계, 재료, 시공으로 구분하여 설명하시오.

↳□ 설계-재료-시공(배합,쌓기,줄눈,양생,관리포함) 원인과 방지대책 기술

★대전예상문제

5. 철골공사의 고력볼트 조임방법, 검사방법 및 조임 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

↳□ 마임토너 /토너외관 /준비-시공중-시공후 *불합격시조치

★대전예상문제

6. 고강도 콘크리트의 제조방법 및 사용에 따른 장점에 대하여 설명하시오.

↳□ 결합재,활성골재,다짐방법,양생방법,보강재,물시멘트비적게,고성능감수제

/부재경량,소요단면,장스팬,시공개선공기단축,경제성향상,고소작업가능,Creep현상적다.......

★대전예상문제

<3교시> 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 지하주차장 진출입을 위한 주차 램프(Ramp)의 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

↳□

★환경설정

2. 공동주택 바닥충격음 차단 표준바닥구조(국토해양부고시기준)에서 벽식구조 및 혼합구조, 라멘구조, 무량판구조의 단면상세 구성기준과 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

↳□ 각각에대해 1)단면상세 구성기준 2)시공시유의사항      또는, Ⅱ.단면상세 구성기준  Ⅲ.시공시유의사항

★고시내용그림 그대로

3. 철근콘크리트 건축물 해체공법의 종류, 사전조사 내용 및 해체 시 주의사항에 대하여 설명하시오.

↳□ 타BC카드압류전팽쐐폭발 / 구조물규모,강도,구조형상,주변안전,민원,공해,폐기물처리../ 준비,안전,민원,공해,폐기물

★강의자료

4. 최근 국내 건설경기 부진에 따른 건설경기 침체원인, 사회에 미치는영향 및 활성화를 위한 방안에 대하여 설명하시오.

↳□ 리먼부러더스,세계경기침체,금융위기,투자심리위축,주택시장위축,환율상승(원자재및고유가)......

/건설업체도산,하도급업체부도,국내시장경제침체,건설산업중소업체경영난,일자리감소,실업율증가,생계형범죄증가.....

/관급공사발주확대,세제혜택확대,투자자금저리융자지원,최저가낙찰제축소,민간건설활성화,투자여건개선.......

★관계인

5. 초고층 건축물 공사에서 Fast track 기법 및 적용 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

↳□ 기법 : 정의-도해-특징  /적용시유의 : 발주처의신속한의사결정,발주처-설계자-시공자-감리자의협력관계,구조계산여유치,설계자의팀             웍 및 책감,인허가자료관리,설계도서관리....

★기본문제

6. 철근콘크리트 공사에서 철근의 손실(Loss)발생요인과 절감방안에 대하여 설명하시오.

↳□ 설계의다양성,자재공급(관급),생산방식(규격품),가공계획요인(loss활용계획미수립),공법적용(재래식겹침이음)....

/설계의표준화 및 규격화,사급자재공급,주문생산,coil생산,용접철망확대,pre-fab화,고강도화,loss철근활용,기계식이음...

* 현장loss철근최소화방안 : 설계도서검토+shop drawing->철근주문(loss최소화규격품)->가공->loss활용(인방,맨홀,box보강근등)

★기본문제

<4교시> 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 건축공사에서 PC(Precast concrete)접합공법의 종류와 방수처리 방안에 대하여 설명하시오.

↳□습식, 건식구분해서...   /부위별방수처리...

★강의자료

2. 건축물 신축공사 시 현장측량 관리 및 수직도 관리방법에 대하여 설명하시오.

↳□ 경계명시측량,현황측량,건물배치측량,흙막이벽위치측량,파일주심측량,....

/흙막이벽수직도,파일수직도,RC구조수직도, 철골구조수직도,커튼월수직도 (기준점,다림추,트랜싯,GPS등)

★환경설정+386

3. 타일공사에서 내부 바닥 및 벽체의 타일 줄눈나누기 방법, 박리∙박락 원인 및 대책에 대하여 설명하시오.

↳□ 바닥나누기, 벽나누기 방법   /설계적-재료-배합-시공-양생-관리적 측면에서...(원인대책)

★강의자료+쎌파+386

4. 옥상녹화 방수공사 시 재료의 요구성능 및 시공 시 주의사항에 대하여 설명하시오.

↳□ 방근성,신축성,연신율,내구성,내화학성,부착성,연속성,시공성,경제성,무공해....

/방수공사 : 시공전-시공중(수종선택포함)-시공후

★환경설정(배수구멍....)      +386

5. 공동주택 주방가구 설치공사에 따른 공종별 사전협의 사항과 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

↳□ 건축(타일나누기,천정고),전기(콘센트위치,등기구),설비(후드,도시가스,수전,난방분배기),소방(감지기,스프링쿨러)....

/공정회의, 시공순서조정, 시공상세도 작성 및 확정, 선행공사분 파손오염방지,

★환경설정(공종별)

6. 석재공사에서 재료선정, 표면처리방법 및 시공 시 유의사항에 대하여 설명하시오.

↳□ 흡수율, 강도, 균질성, 가공용이성, 미관성....   /혹정도잔물버너   /준비-시공중-시공후

★강의자료