제87회 건축시공기술사 시험 총평

●1교시 문제 전략 !!!

: 386문제 중 7문제 (1,2,3,5,6,8,11)/논술예상 2문제(7,9)/ 환경설정 2문제(4,13)/ 관계인 1문제(12)

/pass 1문제(10)

: 난이도는  중간정도로 86회보다는 시공기술사 문제로서 현장감 있는 좋은 문제로 생각되며,

10문제 선택에는 큰 어려움이 없었을 것 으로 생각 됩니다.

문제1) 최고가치(Best Value) 입찰방식

☞  386문제

문제2) 커튼월의 필드 테스트(Field Test)

☞  386문제 풍동시험(설계시) Mock up test (현장) Field test(현장:수밀,기밀,누수)

문제3) 흙의 압밀침하

☞  386문제

문제4) 고층건물의 지수층(Water Stop Floor)

☞  새로운 문제로 초고층에서 지수층은 마감공사 관련 환경설정하여 기술.

문제5) 아파트 성능등급

☞  386문제

문제6) 콘크리트 조인트(Joint) 종류

☞  386문제

문제7) 비(非)폭열성 콘크리트

☞ pp섬유 혼입 콘크리트로 폭열 방지대책 중 한가지로 선택 기술함,

논술에서 기출. 강의보충자료실38번 / 모의고사/ 예상

문제8) 건축용 방화재료(防火材料)

☞ 386문제

문제9) 건설위험관리에서 위험 약화전략(Risk Mitigation Strategy)

☞ 논술예상 문제로 Risk 대응방안(방지대책) 내용으로 선택 기술함.

문제10) 실리카 흄(Silica Fume)

☞  새로운 문제로 용어 설명책 P488에 자세히 수록되어 있으나,    과감히 pass!!!

문제11) 보일링(Boiling)과 히빙(Heaving)

☞  386문제

문제12) 동시지연(Concurront Delay)

☞  새로운 문제로 공기지연에 관한 문제 / 관계인 = 발주자측 지연, 시공자측 지연, 제3자측 지연,

동시지연 으로 기술해도 되지만   과감히 pass!!!

문제13) 드라이월 칸막이(Dry Wall Partition)의 구성요소

☞  현장적 새로운 문제로 환경설정하여 기술 하면 고득점.

●2교시 문제 전략 !!!

: 논술 또는 용어예상 3문제(1,2,5)/ 기본문제 1문제(4) /환경설정 2문제(3,6)

: 난이도는 쉬운 문제로, 4문제 선택은 문제 없었으나, 1,2,5번 선택후 6번 문제 환경설정 하여 기술하면

고득점 예상.

문제1) 고층건축물의 코어 선행공법에서 구조체(Core Wall)와 철골 접합부 시공상 유의사항을 설명하시오.

☞ 386  및 용어예상

강의보충자료실 41번 Core Wall 선행공법 접합부분 3가지 야호~~ (4교시 또한 거푸집 3가지)

문제2) 건축현장시공계획에 포함되어야할 내용에 대해 기술하시오.

☞ 논술예상문제 야호~~

문제3) 건축지하구조물의 방수공사시 재료 선정의 유의사항, 조사대상항목, 기술개발방법을 기술하시오.

☞ 환경설정 하여 기술.

문제4) 커튼월공사의 재료별, 조립공법별 특성에 대하여 기술하시오.

☞ 논술형 기본문제로 선택 기술

문제5) 거푸집 동바리와 관련된 안전사고의 원인과 대책에 대하여 기술하시오.

☞ 논술예상문제 야호~~  환경설정 + 감사지적 사례 + 거푸집붕괴 사례 등

문제6) 대규모 공장건축물 바닥콘크리트 타설시 구조적 문제점 및 시공상 유의사항에 대하여 기술하시오.

☞ 환경설정하여 기술

●3교시 문제 전략 !!!

: 논술 또는 용어예상 4문제(1,2,4,6)/ 기본문제 1문제(5) / pass 1문제(3)

: 난이도는 중간정도 문제로, 4문제 선택은 문제 없었으나, 1,4,5,6번 또는 1,2,4,5번 선택

4번과5번 확실히 현장적으로 차별화 필요.

문제1) 기성콘크리트파일의 시공순서(Flow Chart) 및 두부정리시 유의사항에 대하여 기술하시오.

☞ 논술예상문제  야호~~  기본문제 /장판지/공장제품으로 순서 차별화/두부정리 현장 경험 포함

문제2) 유비쿼터스(Ubiquitous)에 대응하기 위한 건설업계의 전략에 대하여 기술하시오.

☞ 용어 예상문제 U-City 포함 기술하여도 되나 pass!!!

문제3) 도장공사중 금속계 피도장재의 바탕처리방법을 기술하시오.

☞ 도장공사 바탕처리 중요 그러나 논술 분량으로는 ? pass!!!

문제4) 콘크리트 타설시 거푸집 측압에 영향을 주는 요소 및 저감 대책에 대하여 기술하시오.

☞ 논술예상문제 야호~~  강의보충자료실 471번 현장측압 대응방안/현장품질과의 관계 등

문제5) 현장 철근공사의 문제점 및 개선방안과 시공도면(Shop Drawing) 작성의 필요성에 대하여 기술하시오.

☞ 논술형 기본문제로 선택 기술

문제6) 건설사업 단계별(기획, 입찰 및 계약, 시공) 위험관리 중점사항에 대하여 기술하시오.

☞ 논술예상문제 야호~~

●4교시 문제 전략 !!!

: 논술 또는 용어예상 2문제(2,3)/ 기본문제 1문제(5) / 환경설정2문제(4,6)/ pass 1문제(1)

: 난이도는 어려운 문제로, 4문제 선택시 고민을 많이 했을 것으로 판단됨. 2,3,4,5번 선택

문제1) 공정관리기법이 전통적인 ADM 기법에서 Overlapping Relationship를 갖는 PDM기법으로 변화하는          원인과 이에 대한 건설현장의 대책에 대하여 기술하시오.

☞ 공정관리 공부는 기출문제만 했으니  pass!!!  ADM과 PDM 비교 문제라면 몰라도.

문제2) 초고층 건물 코어월(Core Wall) 거푸집 공법 계획시 종류별 장단점을 비교하여 기술하시오.

☞ ☞ 386  및 용어예상

강의보충자료실 41번 Core Wall 선행공법 거푸집 3가지 야호~~ (2교시 또한 접합부 3가지)

문제3) 노후 공동주택 해체시 공해방지 대책과 친환경적 철거방안에 대하여 기술하시오.

☞ 논술예상문제 야호~~

문제4) 공동주택 방바닥 미장공사의 균열 발생요인과 대책에 대하여 기술하시오.

☞ 마감공사 환경설정하여 기술.

문제5) 도심지 대형 건축물 토공사시 지하흙막이의 붕괴전 징후, 붕괴 원인 및 방지대책을 기술하시오.

☞ 기본문제로 토공사 장판지로 기술.

문제6) 해변에 접하는 건축물의 콘크리트 요구성능, 시공상의 유의사항 및 염해 방지대책에 대하여 기술하         시오.

☞ 콘크리트공사 환경설정하여 기술.

또는 3,4,5,6번 선택.

끝까지 최선을 다한 수험생 여러분께 격려의 박수를 보냅니다.

수험생 가족여러분 모두에게 합격의 영광이 함께하시길 기원 합니다.

대전(용산)현대건설고시학원

건축시공기술사 제88회 대비 강의일정(2009년02월28일개강)

■ 정규반 (2/28일 개강) 매주 토요일 :18:00 ~ 22:00	순환식 강 의		■ 모의고사반 (2/28일 개강) 매주 토요일 :14:00 ~ 17:00
공개강의 및 제87회 기출문제 해설	1	2/28	공개강의 및 제87회 기출문제 해설
계약/가설/기초	2	3/7	용어-1 (용어설명 예상/기출문제)
토공사	3	3/14	용어-2 (용어설명 예상/기출문제)
철근/거푸집	4	3/21	용어-3 (용어설명 예상/기출문제)
콘크리트	5	3/28	논술-1 (공종별 예상/기출문제)
PC, C/W공사	6	4/4	논술-2 (공종별 예상/기출문제)
철골/초고층	7	4/11	논술-3 (공종별 예상/기출문제)
마감-1	8	4/18	논술-4 (공종별 예상/기출문제)
마감-2/기타	9	4/25	논술-5 (공종별 예상/기출문제)
휴 강	10	5/2	휴 강
총론/차별화	11	5/10	논술-6 (공종별 예상/기출문제)
공정/용어/특강	12	5/16	종합 모의고사 시험/88회 예상문제
※5/24 제88회 합격하는 날!!!			※5/24 제88회 합격하는 날!!!